

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.08.2026r.

Dotyczy postępowania: TBS/01/2026

1.Czy Zamawiający dopuści realizację budynków w technologii pełnej prefabrykacji żelbetowej, pod warunkiem zachowania parametrów funkcjonalnych, użytkowych, konstrukcyjnych, pożarowych itp. określonych w dokumentacji projektowej oraz SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduję takiej możliwości. Obiekt należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.
2.Z uwagi na sezon urlopowy, co wiąże się z wydłużonym okresem składania ofert przez podwykonawców, a także z uwagi na konieczność szczegółowej analizy załączonej dokumentacji zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 20.08.2026
Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
3.Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego oraz wykonawczego (branża architektoniczna) wraz z częścią opisową
Odpowiedź: Udostępniono ( załącznik do odpowiedz na pytania)
4.Prosimy o informacje czy przedmiary należy traktować jako pomocnicze i można je dowolnie edytować
Odpowiedź: Przedmiary należy traktować jako pomocnicze. Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa.
5. Czy oferta ma zawierać wykonanie białego montażu? Jeżeli tak, to prosimy o specyfikację dotyczącą białego montażu
Odpowiedź: Biały montaż należy przewidzieć tylko w pomieszczeniach ogólnodostępnych : pom. gospodarcze , kotłownia , pom. Techniczne. 
6.Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o zamieszczenie opisu projektu architektonicznego – brak w dołączonej dokumentacji do postępowania 
Odpowiedź: Udostępniono ( załącznik do odpowiedz na pytania)
7. Proszę o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie systemu CCTV. 
Odpowiedź: System kamer CCTV nie wchodzi w zakres wyceny
8. Proszę o udostepnienie PZT. 
Odpowiedź: Udostępniono ( załącznik do odpowiedz na pytania)
9. Proszę o potwierdzenie, że system oddymiania klatki schodowej nie jest objęty zakresem niniejszego postepowania przetargowego.
Odpowiedź: Potwierdzamy  ( zgodnie z PB i PT ) brak konieczności wykonania oddymiania klatki schodowej ( droga ewakuacyjna z budynku jest mniejsza od  60 m )
10.Zwracamy się z prośbą o udostępnienie opisu technicznego – architektura
Odpowiedź: Udostępniono ( załącznik do odpowiedz na pytania)
11.Proszę podać parametry techniczne dźwigu - poz. 247 przedmiaru robót
Odpowiedź: Załączono  parametry dźwigu- specyfikacja dźwigu o nie gorszych parametrach niż przedstawiono.
12.Prosimy o informację czy drzwi pokazane na rysunku „Rzut kotłowni” (fragment poniżej) wchodzą w zakres Zamówienia. Jeśli tak prosimy o określenie parametrów oraz uzupełnienie zestawienia.
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Odpowiedź: Przekazujemy  uzupełniony wykaz stolarki drzwiowej.  Drzwi ocieplane , stalowe jako wyjście na dach.
13.Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. Okna O09. Wg zestawienia okno O09 na piętrze 4 jest oknem potrójnym, natomiast na rysunku elewacji północno-zachodniej jest pokazane jako okno podwójne. 
Odpowiedź: Przekazujemy uzupełnione elewacje . Okno na ostatnim piętrze klatki schodowej wykonać jako okno trójdzielne
14.Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości nawiewników. W przedmiarze poz. 143 ilość nawiewników to 27 szt., natomiast wg dokumentacji 36 szt.
W pozycji 144 ilość nawiewników to 17 szt. natomiast wg dokumentacji 21 szt. Prosimy o skorygowanie przedmiarów.
Odpowiedź: Nawiewniki – przyjąć ilości zgodnie z dokumentacją projektową
15. Prosimy o udostępnienie zestawienia balustrad lub podania parametrów dot. Balustrad
Odpowiedź: Balustrady szklone szkłem bezpiecznym , ze stali nierdzewnej o wysokości min. 1,1 m  , mocowanie  czołowo do podestów
16. Prosimy o informację z czego mają zostać wykonane przegrody balkonowe.
Odpowiedź: Przegrody balkonowe należy wykonać zgodnie z par. 95a WT , materiał np.  firmy TRESPA
17.Prosimy o informację z czego mają zostać wykonane komórki lokatorskie – czy ścianki mają być systemowe ażurowe czy murowane.
Odpowiedź: W projekcie rozrysowano ścianki murowane pełne do wys. 2,2 m powyżej  ścianki ażurowe. Możliwe inne wykonanie przegród np. ze ścianek systemowych
18.Prosimy o informację jaki rodzaj płytek, jakie wymiary, jakie parametry należy uwzględnić w korytarzach, w pomieszczeniach technicznych, na klatkach schodowych oraz na balkonach, ponieważ w przedmiarach  płytki uwzględnione są w pozycjach 210, 211(schody)
Odpowiedź: Płytki ceramiczne o parametrach nie gorszych niż: 
Płytki gresowe standard np.: CAESAR.
Kombinacja płytek gresowych standard np.: CAESAR Ambienti (Pierre de Cluny, Pietra Serena, Courville) w formacie  45,0x45,0 cm, GRES CAESAR Tinte Unite White i Gray 30x30 cm, płytki gresowe CAESAR Ambienti Courville 30x30 cm wykończenie w tonie matowym naturalnym – kamieniopodobne.
Parametry płytek
- antypoślizgowość klasy  R9-R11 
- grubość 10 mm
- absorpcja wody 0,05%
- wytrzymałość na zginanie 47N/mm2
- odporność na ścieranie -140 mm3
- podatność na wilgoć 0,1 mm/m
- Odporne na działalność kwasów i zasad
- Odporność na plamienie- dające się oczyścić
- kolorystyka – beige, brown, grey i cream - wg proj. wnętrz
- rektyfikowane krawędzie 
- stopnice z zabezpieczeniem antypoślizgowym

Płytki gresowe mrozoodporne, kwaso i ługoodporne, o antypoślizgowości klasy  R11 -np.:  Gold Art Living, kolor beige i cream, płytki z rektyfikowanymi krawędziami, kombinacja płytek gresowych Gold Art Living, w formatach 60x60 cm oraz 45,5x45,5 cm i antypoślizgowości klasy od R9 do R11 – w zależności od strefy (R11 na pochylniach i schodach zewnętrznych), kolorystyka – beige, brown, grey i cream, płytki z rektyfikowanymi krawędziami.
Płytki podłogowe terakotowe, ceramiczne  i gresy – właściwości:
-	barwa: wg wzorca producenta,
-	nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,
-	wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa,
-	ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, Gresy – V klasa ścieralności,
-	mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20,
-	kwasoodporność nie mniej niż 98%,
-	ługoodporność nie mniej niż 90 %,
-	twardość wg skali Mahsa 8,
-	na schodach i wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki terakotowe i gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
-	stopnice schodów,
-	listwy przypodłogowe,
-	kątowniki, narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
-	długość i szerokość: +/- 1,5 mm,
-	grubość : +/- 0,5 mm,
-	krzywizna: 1,0mm

19. Prosimy o zaznaczenie na elewacji kolorystyki oraz wyszczególnienie materiałów elewacyjnych
Odpowiedź: Kolorystyka wszystkich elewacji została pokazana na planszy rysunkowej nr A17 w projekcie technicznym.
20.Prosimy o informację, czy w strefie wejściowej na parterze, gdzie występuje inny symbol docieplenia należy uwzględnić wełnę (rys. poniżej). Jeśli tak, prosimy o korektę przedmiarów
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Odpowiedź: Symbol docieplenia kolorem czerwonym oznacza przyjęcie materiału niepalnego np. wełny mineralnej
 
21. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o profil kanalizacji deszczowej. 
Odpowiedź: Profil jest  zamieszczony w  projekcie „ przyłącza WODA+KS+KD”
22. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o profil kanalizacji sanitarnej. 
Odpowiedź: Profil jest  zamieszczony w  projekcie „ przyłącza WODA+KS+KD”
23.Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o profil przyłącza sieci wodociągowej. 
Odpowiedź: Profil jest  zamieszczony w  projekcie „ przyłącza WODA+KS+KD”
24. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o profil przyłącza sieci gazowej. 
Odpowiedź: Przyłącze sieci gazowej wykonuje dostawca gazu.
25. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o profil opaski drenażowej.
Odpowiedź: Drenaż opaskowy  z rzędnymi jest szczegółowo opisany na sytuacji.
26. Prosimy o wyjaśnienie czy drzwi D7 mają mieć odporność ogniową EI30 zgodnie z rzutem garażu, czy mają być bezklasowe zgodnie z zestawieniem stolarki.
Odpowiedź: Drzwi D7 w garażu mają mieć odporność EI130 . Przesyłamy korektę wykazu stolarki drzwiowej
27. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie okna mają być PCV zgodnie z dokumentacją (zestawieniem). Występuje rozbieżność, gdzie okna: O3, O7, O8 są aluminiowe.
Odpowiedź: Wszystkie okna mają być PCV
28. Czy w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum), warunek dotyczący posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 1 200 000,00 PLN może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie – tj. poprzez zsumowanie kwot wykazanych na rachunkach bankowych/zdolności kredytowej poszczególnych członków konsorcjum, bez konieczności wykazania tej kwoty w całości przez jednego z Wykonawców?
Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie znajdzie tu art. 117 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej może być spełniony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie łącznie.
Odpowiedź: Potwierdzamy
29. Czy warunek posiadania środków finansowych w wysokości minimum 1 200 000,00 PLN może zostać wykazany w sposób mieszany, tj. częściowo poprzez środki własne zgromadzone na rachunku bankowym, a częściowo poprzez zdolność kredytową (np. 700 000,00 PLN środków własnych + 500 000,00 PLN zdolności kredytowej), tak aby suma obu wartości odpowiadała wymaganej kwocie łącznej? Czy Zamawiający dopuszcza taką kumulację, czy też wymaga wykazania całej kwoty wyłącznie z jednego źródła (albo wyłącznie środki własne, albo wyłącznie zdolność kredytowa)?
Odpowiedź: Tak , zgodnie z ustawą PZP
30. Na jaki dzień Wykonawca powinien wykazać spełnianie warunku posiadania środków finansowych/zdolności kredytowej – czy ma to być dzień składania ofert, dzień składania podmiotowych środków dowodowych na wezwanie Zamawiającego (art. 274 ust. 1 Pzp), czy inny wskazany dzień? Prosimy również o potwierdzenie dopuszczalnej formy dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku – czy wymagana jest wyłącznie informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem (zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych), czy Zamawiający dopuszcza również inne dokumenty (np. oświadczenie banku o zdolności kredytowej, promesę kredytową) jako równoważne potwierdzenie płynnej realizacji zamówienia.
Odpowiedź: Wykonawca musi wykazać spełnianie warunku na dzień składania podmiotowych środków dowodowych (na wezwanie Zamawiającego z art. 274 ust. 1 Pzp), a dokument (informacja banku/SKOK) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Zamawiający w świetle przepisów nie może swobodnie rozszerzać katalogu tych dowodów o inne dokumenty (jak promesa czy oświadczenie ogólne), chyba że mieszczą się one w pojęciu informacji banku lub przepisy na to pozwalają.
31. Proszę o załączenie opisu do projektu architektury
Odpowiedź: Udostępniono ( załącznik do odpowiedz na pytania)
32. Czy Inwestor wyraża zgodę na zmianę pokrycia dachu z papy na membranę PCV gr. 1,5mm ?
Odpowiedź: Zaproponowana technologia powinna spełniać wymagania określone w projekcie.
33. Proszę o doprecyzowanie materiału do wykonania izolacji termicznej dachu. W dokumentacji jest styropian dachowy min gr.16cm o wsp 0,033. Styropian twardy EPS100 występuje w najniższym współczynniku 0,035. Czy Zamawiającemu chodzi o płyty z XPS EPS 300 ? Oraz proszę o wyjaśnienie grubości min 16cm, czy to chodzi o bazową grubość izolacji wynoszącą 16cm + spadki ?
Odpowiedź: Izolacja termiczna gr. 16 cm o współczynniku 0,035 dotyczy tylko daszku wiatrołapu.
34. Proszę o podanie wytycznych odnośnie windy osobowej. Czy w zakresie oferty należy uwzgędnić serwisowanie w okresie gwarancji ?
Odpowiedź: Przekazano zgodnie z pkt  16 DTR windy. Nie należy uwzględniać serwisowania w okresie gwarancji.
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